Lan 4: 250,lan 2: 200, lop\_3: 127, lan 1: 100, w1: 2, w2: 2

188.88.128.0/20

188.88.1000oooo.0/20

2^n -2 >= 2-> n = 2=.32-2-25=

S1: 188.88.10000000.0/24-> lan 4

S2: 188.88.10000001.0/24-> lan 2

S3: 188.88.10000010.0/24-> lop\_3

S4: 188.88.10000011.0/24

S4.1: 188.88.10000011.0ooooooo/25-> lan 1

S4.2: 188.88.10000011.1ooooooo/25

S4.2.1: 188.88.10000011.1000000oo/30-> w1

S4.2.2: 188.88.10000011.1000001oo/30->